**Dotaz uchazeče o VZ:**

V současné době zpracováváme cenovou nabídku na rekonstrukci ZTI v objektu DPS Nový Bor v ul. B. Egermanna 950.

V rozpočtu jsou uvedeny automatické vyvažovací ventily na cirkulaci pol. 662 a 663 s uvedenou hodnotou Kv 1,7 resp. 2,5 m3/hod.

Standardně používáme Danfoss MTCV DN 15, které mají Kv 1,5 m3/hod. resp. MTCV DN 20, 1,8 m3/hod.

Žádáme Vás o stanovisko, zda je tento typ dostatečný, nebo o informaci jaké typy ventilů jste měli na mysli.

**Odpověď zadavatele:**

Tento typ/výrobek je dostatečný.